При возникновении ошибки подключения:

1. Проверить, установлены ли драйвера FTDI: https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/ .
2. Запустить программу с правами администратора и после этого попробовать прошить.
3. Если не помогло, попробовать запустить 32-битную версию программы (Alcb_IMF_Updater_v1.0_USER_x86.zip).
4. Если не помогло, открыть cmd от имени администратора и выполнить комманду winmgmt /verifyrepository и прислать результат (alcobarier@alcotector.ru). Программа использует функционал WMI.
5. Проверить, работает ли WMI, как тут: https://techcommunity.microsoft.com/t5/ask-the-performance-team/basic-wmi-testing/ba-p/372423 .