Порядок обновления ПО:

1. Подключите алкобарьер к компьютеру через кабель USB (разъем на нижнем торце газоанализатора)
2. Подайте питание на блок сопряжения. Включите алкобарьер.
3. Запустите программу обновления ПО
4. Нажмите кнопку «Поиск модулей». Должен отобразится список дополнительных модулей алкобарьера (блок спряжения и модуль Ethernet)
5. Нажмите кнопку «Файл прошивки», выберите приложенный файл acbf. Должна обновится информация в столбце «Версия ПО файла прошивки»
6. Нажмите кнопку «Обновить» в строке «Ethernet». Прочитайте предупреждение и нажмите кнопку «OK».